**Información de prensa**

**Fecha:** junio 2018

Cierres múltiples mecánicos de Roto / Sistema modular Safe C para puertas activadas por cilindro / Safe C600: pestillo reversible una vez montado / Resistencia antirrobo especial gracias a 17 cierres / Apto para RC 4

**Seguridad definitiva**

***Leinfelden-Echterdingen - (rp)*** Los cierres múltiples mecánicos constituyen según Roto una buena opción también para satisfacer requisitos de seguridad especialmente elevados. Un ejemplo de ello es la generación de cerraduras Safe C600. Su equipamiento con 17 cierres, que viene de serie a nivel mundial, permite realizar puertas principales, exteriores y laterales de PVC, madera o aluminio activadas por cilindro hasta una altura de puerta de hoja de 3.000 mm con seguridad antirrobo apta para RC 4. Este plus especial de seguridad está basado en un cierre principal con pestillo silencioso y cerrojo, cuatro cierres combinados con un pasador de acero cada uno y un pico de loro así como dos cierres Quadbolt con cuatro pasadores de acero cada uno en cajas de cerradura adicionales. La contrapresión tras sólo un giro de llave constituye otra característica importante de esta extraordinaria alternativa antirrobo.

Gracias a su pestillo silencioso, el C600 destaca ante todo por un bajo ruido al cerrar. En cuanto al montaje, la serie seduce principalmente por el pestillo reversible una vez instalado. Ello permite reducir considerablemente el volumen de trabajo y almacenaje. El funcionamiento impecable del herraje queda garantizado por la resistencia demostrada en más de 100.000 accionamientos así como la superficie anticorrosión. Esta destaca asimismo por sus cualidades visuales.

Según manifiesta el fabricante, la gama modular Safe C también ofrece en su conjunto variantes de cerrojo para un procesamiento sencillo en marcos de PVC, madera y aluminio. Los patrones de cierre uniformes están adaptados a la gama completa de cerraduras, garantizando un montaje sencillo así como unos costes de logística reducidos. Múltiples opciones de seguridad, eficiencia energética y confort de manejo permiten una adaptación flexible a las necesidades individuales.

Además de cierres múltiples mecánicos, la gama Door, ampliada continuamente, también incluye cierres simples y una amplia oferta de cierres múltiples electromecánicos y automáticos para puertas principales, laterales, de emergencia y antipánico. Asimismo, las bisagras y las diferentes gamas de umbrales, juntas y accesorios permiten en todo momento “soluciones prácticas de conjunto”, según destaca Roto.

**Pies de foto**

Alto nivel de seguridad: el equipamiento de serie de la generación de cerraduras Safe C ⏐ C600 con 17 cierres permite fabricar puertas principales, exteriores y laterales de PVC, madera y aluminio accionadas por cilindro con resistencia antirrobo especialmente elevada. Según indica Roto, ello hace que el cierre múltiple mecánico sea adecuado para versiones aptas para RC 4.

**Foto:** Roto **Roto\_Safe\_C\_C600\_17fach\_Verriegelung.jpg**

Reimpresión libre; rogamos remitan copia.

**Editor:** Roto Frank AG • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771 Leinfelden-Echterdingen • Tel. +49 711 7598 0 • Fax +49 711 7598 253 • info@roto-frank.com

**Redacción:** Linnigpublic Agentur für Öffentlichkeitsarbeit GmbH • Oficina de Coblenza • Fritz-von-Unruh-Straße 1 • 56077 Koblenz • Tel. +49 261 303839 0 • Fax +49 261 303839 1 • koblenz@linnigpublic.de; Oficina de Hamburgo • Flottbeker Drift 4 • 22607 Hamburg • Tel. +49 40 82278216 • hamburg@linnigpublic.de