**Comunicat de presa**

**Data:** iunie 2018

Sisteme mecanice de inchidere multipunct Roto/ Sistem modular “Safe C” pentru usi cu actionare din cilindru/ “Safe C600”: Schimbarea pozitionarii limbii reversibile atunci cand broasca este deja instalata/ Protectie antiefractie deosebita datorita inchiderii in 17 puncte/ Potrivit pentru RC 4

**Siguranta maxima**

***Leinfelden-Echterdingen – (rp)*** Roto considera sistemele mecanice de inchidere multipunct ca fiind o alegere buna ori de cate ori trebuie indeplinite solicitari de siguranta deosebit de ridicate. Un exemplu concludent este generatia de sisteme de inchidere “Safe C600”. Cu varianta standard echipata cu 17 puncte de inchidere si disponibila pretutindeni in lume, usile de intrare principale si secundare din lemn, PVC sau aluminiu cu o inaltime a faltului cercevelei de pana la 3.000 mm, pot fi realizate cu o protectie antiefractie conform RC 4. Protectia sporita la efractie se datoreaza broastei principale cu atenuator de zgomot, celor patru inchideri combinate, fiecare cu bolt de otel si carlige, precum si celor doua inchideri suplimentare cu patru bolturi. O alta trasatura importanta este aceea ca la simpla rotire a cheii, ofera protectie impotriva deschiderii prin impingere inapoi.

“C600” se remarca, in general, datorita atenuatorului de zgomot care reduce la minim zgomotul provocat de inchiderea usii. In ceea ce priveste montajul, pozitionarea limbii reversibile se poate schimba chiar si dupa montaj. Astfel se reduc costurile de manipulare si depozitare. Durata de functionare lunga – testata pentru mai mult de 100,000 de actionari – si suprafetele rezistente la coroziune, ofera siguranta investitiei. Totodată, suprafetele asigura un aspect deosebit.

Dupa cum subliniaza producatorul, programul “Safe C” cuprinde variante de stulp pentru usi din PVC, lemn si aluminiu. Pentru optimizarea logisticii si a montajului, inchiderile usilor prezinta elemente de blocare unitare si corespund intregului program de elemente de inchidere. Siguranta, eficienta energetica si utilizarea confortabila, permit o adaptare flexibila la cerinte individuale.

Pe langa sistemele mecanice de inchidere multipunct, programul variat ”Door” include si sisteme de inchideri simple si un sortiment variat de sisteme electromecanice si automate de inchideri multipunct pentru usi de intrare, secundare, iesiri de urgenta si usi antipanica. In plus, Roto subliniaza faptul ca balamalele, diferitele tipuri de praguri, garniturile si accesoriile duc intotdeauna la ”solutii practice”.

**Imagini**

Nivel ridicat de siguranta: generatia de sisteme de inchidere “Safe C ⏐ C600” este echipata cu 17 puncte de inchidere ca varianta standard, si astfel usile de intrare principale si secundare din lemn, PVC sau aluminiu pot fi realizate astfel incat sa aiba proprietati rezistente la efractie. Potrivit lui Roto, sistemul mecanic de inchidere multipunct este compatibil RC 4.

**Foto:** Roto **Roto\_Safe\_C\_C600\_17fach\_Verriegelung.jpg**

Print free – copy requested

**Publisher:** Roto Frank AG • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771 Leinfelden-Echterdingen • Germany • Tel. +49 711 7598 0 • Fax +49 711 7598 253 • info@roto-frank.com

**Editor:** Linnigpublic Agentur für Öffentlichkeitsarbeit GmbH • Koblenz office • Fritz-von-Unruh-Straße 1 • 56077 Koblenz • Germany Tel. +49 261 303839 0 • Fax +49 261 303839 1 • koblenz@linnigpublic.de; Hamburg office • Flottbeker Drift 4 • 22607 Hamburg • Germany Tel. +49 40 82278216 • hamburg@linnigpublic.de