Informacja prasowa

12.09. 2019 r.

**Nowość: Przesuwne drzwi tarasowe z okuciem Roto Patio Inowa w aluminium z certyfikatem RC2**

**Na polskim rynku dostępne są już superszczelne przesuwne drzwi tarasowe z okuciem Roto Patio Inowa w profilu aluminiowym. System z doszczelnieniem domykowym Ponzio SL1700TT wyróżnia wysoka ochrona przed przenikaniem wilgoci, powietrza i hałasu. Konstrukcja uzyskała certyfikat odporności antywłamaniowej w klasie RC2.**

Moda na wielkoformatowe konstrukcje i duże przeszklenia sprawia, że przesuwne drzwi tarasowe muszą zapewniać doskonałe parametry termiczne, ale też coraz większą wytrzymałość i stabilność. Odpowiedzią na potrzeby rynku jest połączenie innowacyjnych okuć odstawno-przesuwnych Roto Patio Inowa z aluminiowymi profilami Ponzio. System został zaprojektowany tak, by zapewnić stabilność dużych konstrukcji, wysoką szczelność i odporność na wyważenie.

System przesuwny Ponzio SL1700TT z przegrodą termiczną przeznaczony jest do produkcji konstrukcji zewnętrznych. Rozwiązanie pozwala na wykonanie drzwi tarasowych z jednym skrzydłem jezdnym i szkleniem stałym w ościeżnicy, a maksymalna waga skrzydła wynosić może 200 kg.

**Bezpieczeństwo RC2**

Odporność antywłamaniowa jest szczególnie ważnym aspektem w przypadku drzwi tarasowych. W drzwiach z okuciem Roto Patio Inowa wysoką ochronę antywyważeniową, zapewniają: aktywne punkty ryglujące, także w obszarze słupka środkowego, oraz klamka zamykana na klucz. KonstrukcjaPonzio SL1700TT pozytywnie przeszła testy w Instytucie Techniki Budowlanej i uzyskała certyfikat odporności antywłamaniowej w klasie RC2.

**Wysoka szczelność**

Innowacyjny mechanizm zamykania przesuwnych drzwi aluminiowych Ponzio zapewnia im wysoką szczelność. Skrzydło dosuwane jest w poprzek do profilu ościeżnicy, podczas przekręcenia klamki. Aktywne punkty ryglujące, w tym w obszarze słupka środkowego, wzmacniają siłę docisku. Izolacyjność dodatkowo zwiększa uszczelka na całym obwodzie skrzydła. Dzięki zastosowanej technologii system Ponzio SL1700TT uzyskał najwyższe parametry – przepuszczalność powietrza klasa 4 (DIN EN1026/12 207) i odporność na zacinający deszcz klasa 9A (DIN EN 1027/12 208).

Ochrona przed hałasem

Doszczelniony system Ponzio SL1700TT wyróżnia także wysoka izolacyjność akustyczna. Rozwiązanie chroni przed hałasem i doskonale sprawdzi się w obiektach zlokalizowanych w pobliżu miejsc o dużym natężeniu dźwięku, np. przy ruchliwych ulicach, lotniskach czy szkołach.

System aluminiowy Ponzio rozszerza ofertę profili dedykowanych okuciu Roto Patio Inowa, obejmującą już PVC i drewno.

**xxx**

**Informacje dla mediów:**

Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, utworzona w 1995 roku, jest dystrybutorem systemów okuć okiennych i drzwiowych Roto Frank AG na terenie Europy Północno-Wschodniej: Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. Asortyment Roto obejmuje okucia i klamki do okien i drzwi rozwierno-uchylnych, przesuwnych, harmonijkowych, a także zamki, zawiasy i progi, akcesoria do szklenia oraz elektroniczne wyposażenie dodatkowe. Ponad 8000 artykułów z gamy różnych rozwiązań łączy bezpieczeństwo, zarządzanie energią i komfort w budynkach. Innowacyjne niezawodne okucia produkowane są w 15 zakładach Roto na całym świecie.

Grupa Roto Frank AG, której początki sięgają 1935 roku, jest światowym liderem w produkcji okuć do systemów rozwierno-uchylnych, oraz producentem okien dachowych – reprezentowanym w Polsce przez drugą spółkę Roto Okna Dachowe. Więcej informacji: [www.roto-frank.pl.](http://www.roto-frank.pl/)

Kontakt dla mediów:

Monika Pezda, Specjalista ds. komunikacji marketingowej Europa Północno-Wschodnia

tel. +48 22 5670937, e-mail: Monika.pezda@roto-frank.com