**Sajtóközlemény**

**Dátum:** 2020. április 22.

Elsőre gyakran az alumínium ajtókra esik a választás / Tartósan felszállóágban / „Roto Solid C“: a kifelé nyíló ajtók új verziója / 10 éves működési garancia / Takart ajtópánt számos gyakorlati előnnyel / Esztétika, felhasználói előny és tartósság / Duplán ellenőrzött minőség / Egyszerű megmunkálás

**Ajtópánt prémium színvonalon**

***Leinfelden-Echterdingen - (rp)*** Az építtetők választása elsőre egyre gyakrabban alumínium bejárati ajtókra esik. Ez mindenekelőtt a kiváló minőségű, nagyméretű ajtókra érvényes. A befektetőket elsődlegesen egyrészről a vonzó, vékony kontúrokkal jellemzett designnal, másrészről az anyaguk tartósságával győzik meg. A „Roto Solid C“ rejtett ajtópántját az ajtógyártók most a kifelé nyíló változatokra is fel tudják szerelni – közli a gyártó. A „Door“ portfólió tagja, amely az ajtópántok mellett többpontos ajtózárakat és küszöböket foglal magában, 10 éves működési garanciát nyújt.

Az új verzió a gyakorlatban sokféle előnnyel rendelkezik. Biztosítja, hogy még a 140 kg tömegű ajtók is könnyen nyithatóak és zárhatók legyenek akár 110°-os szögben is. Ezenkívül lehetővé teszi az alumíniumajtók RC 2 ellenállási osztály szerinti betörésgátló kivitelezését. A rejtett mechanika megfelel úgy az esztétikai, mint az egyszerű és kényelmes ajtótisztításra törekvő felhasználói igényeknek. Miközben a folytonos tömítési sík minimalizálja a hőveszteséget, a pánt önzsírzó hüvelye feleslegessé teszi az ajtó karbantartását. A minőség fontos bizonyítéka: a DIN EN 1191 szabvány követelményeink megfelelő tartósságra vonatkozó tulajdonságok a Roto szerint még 200.000 nyitási ciklus után is kifogástalan működést biztosítanak.

A „Solid C“ prémium kategóriáját bizonyítja a DIN EN 1670 szabvány 5-ös osztálya szerinti összes alkatrész felületének nagyon jó korrózióállósága is. Az ezüst és fekete színben szállítható ajtópánt alkalmas számos profilhoz. A kifelé nyíló változat megmunkálásához a befelé nyíló típushoz képest csupán egy további rögzítő tartozékra és egy másik magasságállító modulra van szükség. Az alumíniumajtók ezért a nyitásmódtól függetlenül – az előrejelzés szerint – továbbra is felszállóágban maradhatnak.

**Képfeliratok**

A kiváló minőségű alumínium bejárati ajtók nagyon népszerűek. A „Roto Solid C“ rejtett ajtópántja most a kifelé nyíló változatokhoz is szállítható. A termék a gyártó szerint úgy az esztétikai, mint a funkcionális és a megmunkálásra vonatkozó gyakorlati előnyeivel tűnik ki.

**Fotó:** Roto **Roto\_Solid\_C\_Aluminiumtuer.jpg**

A gyártó a „Roto Solid C“ rejtett ajtópántját most a kifelé nyíló alumíniumajtókhoz is elérhetővé teszi. A kifelé nyíló változat megmunkálásához a befelé nyíló típushoz képest csupán egy további rögzítő tartozék és egy másik magasságállító modul szükséges. Az új változat fontos minőségi jellemzőihez tartozik a DIN EN 1670 szabvány 5-ös osztálya szerinti alkatrészek nagyon jó korrózióállósága.

**Fotó:** Roto

**Roto\_Solid\_C\_Tuerband\_und\_Hoehenverstellmodul.jpg**

Nyomtatható. – Másolat kérésre.

**Kiadó:** Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771 Leinfelden-Echterdingen • Tel. +49 711 7598 0 • Fax +49 711 7598 253 • info@roto-frank.com

**Szerkesztőség:** Linnigpublic Agentur für Öffentlichkeitsarbeit GmbH • Büro Koblenz • Fritz-von-Unruh-Straße 1 • 56077 Koblenz • Tel. +49 261 303839 0 • Fax +49 261 303839 1 • koblenz@linnigpublic.de; Büro Hamburg • Flottbeker Drift 4 • 22607 Hamburg • Tel. +49 40 82278216 • hamburg@linnigpublic.de