**Comunicat de presa**

**Data:** 1 februarie 2021

“Roto Safe E” cu caracteristici noi/ Contact de stare pentru limba zavorului abroastelor de usa/ Cablaje noi, care se combina in mod flexibil/ Montaj fara erori datorita componentelor coordinate/ Doua variante “Eneo”/ Motor silentios si eficient/ Diferite sisteme de control acces

**Plug & Play pentru usi exterioare**

***Leinfelden-Echterdingen –*** Gama de produse “Roto Safe E” este extinsa cu caracteristici noi. Potrivit producatorului, acestea sunt cablajele noi, care se pot combina in mod flexibil si contactul de stare pentru limba zavorului abroastelor de usa. Componentele gamei Roto Safe E sunt gandite astfel incat sa poata fi montate rapid si usor la usa de intrare folosind Plug & Play. Produsul este echipat cu un cablu preasamblat, eliminand necesitatea cablarii. Astfel, montajul se realizeaza usor si fara erori.

Cu varianta “Roto Safe Eneo A”, usa de exterior este deschisa electromecanic si inchisa mecanic automat. Optional, se poate integra un receptor radio. Acesta este integrat in mod standard la varianta “Roto Safe Eneo CC”. Inchiderea principala si blocarile suplimentare se deschid și se inchid complet in mod electronic. Ambele sisteme au un motor puternic si silentios, care deschide si inchide usor usa. Un alt avantaj este timpul de deblocare “extrem de scurt”.

Prin intermediul contactului pentru zavorul broastelor de usa poate fi monitorizata starea usii in zona zavorului. Acesta dispune de o acreditare conform normelor VdS (clasa C), se poate integra in sistemele de alarma si ulterior montat in toate piesele standard ale tocului.

Sunt livrabile doua cablaje diferite pentru cercevea si toc, care se pot combina dupa cum este necesar in functie de materialul profilului (PVC, lemn, aluminiu) si de situatia de montaj. Cablurile cu sursa de alimentare integrata se monteaza in tocul usii. La montajul pe santier trebuie realizata doar o conexiune de 230 V.

Specialistul in tehnologia ferestrelor si usilor raporteaza ca, pentru a activa motorul, ambele solutii “Eneo” sunt echipate cu diferite sisteme de control al accesului. In timp ce transmitatorul radio manual are o rază de acțiune de pana la 10 metri, scanarea degetelor cu iluminare LED si placa frontala din otel inoxidabil ofera un nivel deosebit de ridicat de securitate. O aplicatie pentru dispozitive Android si iOS reglementeaza setarile si gestionarea utilizatorilor. Sistemul de control al accesului – “Phone & Code” – permite deschiderea usii fie prin intermediul telefonului mobil prin interfata Bluetooth, fie prin configurarea unui cod numeric pe tastatura.

**Foto:** Roto **Roto\_Safe\_E\_Plug\_Play.jpg**

Print free – copy requested

**Publisher:** Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771 Leinfelden-Echterdingen • Germany • Tel. +49 711 7598 0 • Fax +49 711 7598 253 • info@roto-frank.com

**Editor:** Linnigpublic Agentur für Öffentlichkeitsarbeit GmbH • Fritz-von-Unruh-Straße 1 • 56077 Koblenz • Germany Tel. +49 261 303839 0 • Fax +49 261 303839 1 • koblenz@linnigpublic.de