**Comunicat de presa**

**Data:** 19 aprilie 2021

Tehnologia usilor: Oferta completa/ „Roto Eifel“ cu praguri cu rupere termica/ Principii consecvente pentru beneficiul clientilor/ Gama variata de accesorii/ De la componente „Aerostopp“ pana la profile suplimentare/ Prezentare generala a componentelor

**Praguri si multe altele**

***Leinfelden-Echterdingen –*** „Door“- Gama completa pentru usi de la Roto se caracterizeaza mai ales prin coordonarea precisa a componentelor sistemului. Acest lucru se aplica in special programului „Roto Eifel“. Acesta include praguri cu rupere termica pentru usi de intrare, usi de balcon sau de terasa din PVC sau lemn, cu deschidere catre interior sau catre exterior. Sortimentul asigura trecerea confortabila si sigura catre zonele exterioare, atat in cazul cladirilor noi, cat si in cel al renovarilor. Utilizarile multiple sunt sustinute, printre altele, de capacul zimtat clipsabil, din PVC cauciucat. Acesta mascheaza insurubarea in profil si asigura astfel o optica foarte buna, putand fi inlocuit simplu si rapid, daca este necesar. In acelasi timp, acesta minimizeaza riscul de alunecare.

Principiul consecvent al beneficiilor pentru clienti se reflecta si in gama variata de accesorii. Exista o varietate de soluții practice de la componente „Aerostopp“ pana la profile suplimentare. Roto dispune de suporturi pentru prag insurubate in falt pentru o imbinare buna si stabila intre prag si toc, garnituri pentru protectia la vant si frig, precum si la caldura, zgomot si murdarie si lacrimare cu garnitura de picurare integrata, pentru o protectie eficienta impotriva ploii.

Pe langa aceste componente deja cunoscute, programul de accesorii include o serie de alte elemente. Astfel puntile reglabile, ca adaptoare brevetate din aluminiu, previn blocarea in cazul usilor cu doua canaturi. Potrivit producatorului, piesele suport si accesoriile care pot fi insurubate la nivelul capacului de prag sunt compatibile cu punctele de inchidere tip V din gama de feronerie oscilo-batanta „Roto NX“ sau cu balamalele ascunse „Designo“. Montajul combinat al opritoarelor de aer si al celor de vant impiedica circulatia aerului in zona faltului.

Roto completeaza prezentarea generala a accesoriilor cu alte doua exemple. In timp ce profilele speciale de protectie protejeaza pragul de eventuale deteriorari in faza solicitanta de constructie, profilele suplimentare faciliteaza trecerea in cazul elementelor care se deschid catre exterior. In concluzie, motto-ul „Praguri si multe altele“ este pe deplin justificat la gama „Eifel“.

**Foto:** Roto **Composing\_Roto\_Eifel.jpg**

Exemplar gratuit – la solicitare

**Editor:** Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771 Leinfelden-Echterdingen • Tel. +49 711 7598 0 • Fax +49 711 7598 253 •   
info@roto-frank.com

**Redactie:** Linnigpublic Agentur für Öffentlichkeitsarbeit GmbH • Fritz-von-Unruh-Straße 1 • 56077 Koblenz • Tel. +49 261 303839 0 • Fax +49 261 303839 1 • koblenz@linnigpublic.de