**Datums: 2022. gada 11. Maijs**

Izturība pret ielaušanos: atgāžamie logi vairs nav "augsta riska grupa" / "Roto NX" furnitūras sistēma ar "TiltSafe" funkciju / Visiem rāmja materiāliem / RC 2 ar atgāšanas platumu 65 mm / RC 3 ar noslēgtām vērtnēm / Drošs risinājums privātām, komerciālām un sabiedriskām ēkām / Labāka gaisa kvalitāte arī prombūtnes laikā / integrācija universālajā Tilt&Turn sistēmā

**Atgāžamie logi: ērta drošība**

***Leinfeldene-Ehterdingena*** — neatkarīgi no pašreizējām norisēm, privāto, komerciālo un sabiedrisko ēku drošība ir un paliks kopumā svarīga tēma. Lietotāji un investori arvien vairāk vēlas apvienot efektīvu aizsardzību pret materiāliem un nemateriālajiem bojājumiem ar citiem faktoriem, piemēram, komfortu un telpas klimatu. Tas it sevišķi attiecas uz logiem un balkona durvīm. Pēc Roto pētījumiem, tie ilgu laiku bija “augsta riska grupa”, it īpaši, ja tie bija atgāzti. Kopš risinājuma "TiltSafe" ienākšanas tirgū, tas ir mainījies neatgriezeniski.

**Fotogrāfijas**

**Bild:** Roto **Roto NX\_TiltSafe\_Bad.jpg**

**Bild:** Roto **Roto NX\_TiltSafe\_002.jpg**

**Bild:** Roto **Roto NX\_TiltSafe\_Schliessstueck.jpg**

Pārpublicēšana atļauta – tiek lūgts apstiprinājums

Izdevējs: Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771 Leinfelden-Echterdingen • Tālr. +49 711 7598 0 • Fakss +49 711 7598 253 • info@roto-frank.com

Redakcija: Linnigpublic Agentur für Öffentlichkeitsarbeit GmbH • Fritz-von-Unruh-Straße 1 • 56077 Koblenz • Tālr. +49 261 303839 0 • Fakss +49 261 303839 1 • koblenz@linnigpublic.de