**Dátum:** 2024. szeptember 9.

Speciális alkatrészek a „Roto NX” bukó-nyíló vasalatprogramban / A „komfortvasalat” speciális igények esetén is könnyen kezelhető / Nagyobb függetlenség a fogyatékkal élők számára / Rugalmas ablakgyártás minden épülethez, minden helyiséghez és minden igényhez a „Roto NX”-szel.

**A mindennapok segítője: „Roto NX komfortablak”**

***Leinfelden-Echterdingen*** - A „Roto NX” termékcsaládba tartozó vasalatokkal felszerelt bukó-nyíló ablakok célja, hogy mindenkor könnyű kezelhetőséget biztosítsanak. A Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH speciális, az úgynevezett „komfortablakhoz” készült alkatrészei javítják a kezelési kényelmet, valamin megkönnyítik a fogyatékkal élők mindennapjait is.

**Nagyobb kilincserő**

A „komfortvasalat” egyik eleme a meghosszabbított, ergonomikus kialakítású ablakkilincs. Ez a szárny alsó vízszintes profiljára van szerelve, és növeli a kilincs erőkarját. Pozíciójának köszönhetően könnyebben elérhető, ha a felhasználónak egy bútor fölé kell nyúlnia, vagy ha egy kerekesszékes felhasználó nem tudja elérni a magasabban lévő kilincset.

**Egyszerűbb nyitás és zárás**

A „komfortolló” és a megfelelő rúdzár is kifejezetten erre a célra lett kifejlesztve. Az olló biztosítja, hogy az ablakot érezhetően könnyebb legyen kinyitni és bezárni. Mindhárom alkatrész és beépítési pozíciójuk a „Roto Con Orders” segítségével történő konfigurálás során a „komfortablak” vasalatsablonban megtalálható.

**Minden 16 mm-es horonnyal rendelkező profilrendszerhez**

A „Roto NX” vasalatcsaláddal a „komfortablakok” bukó-nyíló változatban készíthetők el. Az ehhez szükséges alkatrészek a 16 mm-es horonnyal rendelkező profilrendszerekhez minden tokalapanyag esetén rendelkezésre állnak.

A Roto tíz év működési garanciát vállal a „komfortvasalat” minden alkatrészére, amelyek a DIN EN 13126-8 szabvány szerinti besorolással rendelkezik. A teszteket eddig 50 kg-os szárnytömegekig végezték el, és azokon megfeleltek.

Ein Bild, das Im Haus, Wand, Möbel, Arbeitsfläche enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

A „Roto NX” vasalatprogram többek között olyan speciális alkatrészeket tartalmaz, amelyekkel az úgynevezett „komfortablak” elkészíthető. Ez egy olyan bukó-nyíló ablak, amely bármilyen beépítési helyzetben könnyen kezelhető, még a fogyatékkal élők számára is. Az ergonomikusan formázott, meghosszabbított kilincs, a „komfortolló” és egy speciális komfortrúdzár rugalmasan kombinálható a „Roto NX” program számos vasalatelemével.

**Kép**: Roto Fenster- und Türtechnologie **Komfortfenster.jpg**

Szabadon felhasználható – másolatot kérünk

**Kiadó**: Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771 Leinfelden-Echterdingen • Tel. +49 711 7598 0 • Fax +49 711 7598 253 • [info.presse@roto-frank.com](mailto:info.presse@roto-frank.com)