**Data:** 14 martie 2022

Închidere mecanică multipunct îmbunătățită/ „Roto Safe H650“ cu noua broască principală/ Valoare adăugată reală/ Siguranță ridicată/ 10 ani garanție de funcționare/ Utilizare deosebit de confortabilă pentru uși exterioare/ Mai ușor de montat/ Două caracteristici unice: forță maximă de apăsare de 20 kg și limbă reversibilă, chiar și atunci când broasca este deja montată/ Protecție antiefracție eficientă

**Închidere multipunct: Roto crește beneficiile clienților**

***Leinfelden-Echterdingen*** *–*Producătorul raportează mai multe beneficii îmbunătățite pentru clienți, pentru sistemul mecanic de închidere multipunct cu acționare din mâner „Roto Safe H650“, care este potrivit pentru uși de intrare în casă sau în apartament, atât principale cât și secundare, în orice material al tocului. Accentul se pune pe broasca principală, care a fost optimizată în conformitate cu cerințele pieței. Aceasta asigură o mai mare fiabilitate, siguranță, stabilitate, confort în utilizare și ușurință în instalare.

De cea mai mare însemnătate este creșterea forței maxime de apăsare, de la 15 kg la 20 kg. Cu această optimizare aveți o caracteristică unică pe piață. În plus, confortul în utilizare a fost îmbunătățit printr-o eficiență sporită.

Limba cu atenuator de zgomot integrat este reversibilă chiar și atunci când broasca este deja montată. Și aceasta este o caracteristică unică. În plus, asigură închiderea silențioasă a ușii, fiind un plusvaloare pentru utilizatorul final, explică producătorul.

Cuplarea considerabil simplificată cu feroneria oscilo-batantă „Roto NX“ asigură o instalare rapidă și necomplicată. Echiparea multiplă cu trei elemente are ca rezultat o flexibilitate maximă în logistică și în procesul de fabricație.

Pe de o parte, broasca principală robustă asigură o funcționare extrem de sigură pe termen lung a noului sistem de închidere multipunct. Pe de altă parte, este foarte rezistent chiar și în condiții meteorologice fluctuante. Acest lucru se reflectă în rezistența la coroziune conform EN 1670, clasa 3.

„H650“ vine cu o garanție de funcționare de 10 ani și, la fel ca întreg portofoliul „Safe“, garantează o protecție antiefracție eficientă în combinație cu diferite închideri suplimentare. În funcție de sistem, poate atinge clasa RC 2 sau chiar RC 3, și cu certificare SKG\*\*. În general, programul permite soluții individuale de siguranță la nivel mondial, precum și variante specifice țării.

**Legendă**

Producătorul raportează mai multe beneficii îmbunătățite pentru clienți, pentru sistemul mecanic de închidere multipunct cu acționare din mâner „Roto Safe H650“, care este potrivit pentru uși de intrare în casă sau în apartament, atât principale cât și secundare. Asigură o mai mare fiabilitate, siguranță, stabilitate, confort în utilizare și ușurință în instalare. Pachetul de beneficii a rezultat după optimizarea broaștei principale în conformitate cu cerințele pieței.

**Foto:** Roto **Keyvisual\_Roto\_Safe\_H650.jpg**

Producătorul subliniază că sistemul mecanic de închidere multipunct cu acționare din mâner „Roto Safe H650“ garantează un nivel ridicat de siguranță în funcționare chiar și în condiții meteorologice fluctuante.

**Foto:** Roto/AdobeStock **Witterung**\_**Roto\_Safe\_H650.jpg**

Potrivit producătorului, optimizarea broaștei principale a sistemului mecanic de închidere multipunct „Roto Safe H650“ a avut ca rezultat o caracteristică unică: creșterea forței maxime de apăsare, de la 15 kg la 20 kg. În plus, confortul în utilizare a fost îmbunătățit printr-o eficiență sporită. Limba cu atenuator de zgomot integrat este reversibilă chiar și atunci când broasca este deja montată și asigură închiderea silențioasă a ușii.

**Foto:** Roto **Hauptschloss\_Roto\_Safe\_H650.jpg**

Abdruck frei - Beleg erbeten

**Herausgeber:** Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH • Wilhelm-Frank-Platz 1 •   
70771 Leinfelden-Echterdingen • Tel. +49 711 7598 0 • Fax +49 711 7598 253 • info.presse@roto-frank.com