**Sajtóközlemény**

**Dátum:** 2019. szeptember 10.

„Roto Patio Alversa“: a párhuzamosan toló és bukó-toló ablakok széleskörű kényelme / Az építtetők profitálnak / Átlátható homlokzati kivitelezés / Rugalmas szellőztetés és egységes kilincs kialakítás / A műszaki újítások javítják a jó közérzetet / Innovatív futómű kiemelés elleni védelemmel / Extra reteszelő funkció a csúszóollóban megakadályozza a teraszajtók visszabillenését a tokba / Kiegészítő rugós csapágyazású bukástámogatás a nehéz szárnyakhoz

**Vasalatrendszer teljes komforttal**

***Leinfelden-Echterdingen - (rp)*** A Roto jó híreket közölhet a nyílászáró gyártókkal: a „Patio Alversa“ univerzális vasalat teljesítmény- és funkciócsomagját olyan műszaki jellemzőkkel bővítették ki, amelyek tovább növelik a felhasználói kényelmet, és egyúttal hozzájárulnak a jó közérzethez. A gyártók szerint a párhuzamosan toló és bukó-toló teraszajtók programjával az építtetők vágyai még inkább teljesülnek.

A számos összetevő, amely a négy változat a „KS“, „PS“, „PS Air“ és „PS Air Com“ alkalmazása mellett szól, gondoskodik az épület áttekinthetőségéről valamint a világos belső terekről. Az érvek a nagy üvegtömegek megvalósíthatóságától, a nagyobb fokú biztonságon és az új futómű-technológián át a felhasználóbarát tulajdonságig terjednek. Ez részletes áttekintést nyújt, amely a tanácsadást és az értékesítést jelentősen megkönnyíti.

**Modern homlokzati kivitelezés**

A „Patio Alversa“ alkatrészei a nagyméretű nyílászárók gyártását is lehetővé teszik maximum 1650 mm szárnyhoronyszélességig és 2700mm szárnyhoronymagasságig. A tolószárnyanként 200 kg-ig terjedő tartóerővel az építészek számára a tervezés nem ismerhet határokat. Ez magában foglalja a hatékony hőszigeteléshez szükséges egyre fontosabb intézkedések figyelembevételét.

**Szellőztetés személyes preferencia alapján**

A vasalatrendszernél a toló állás melletti levegőcsere lehetőségén kívül választható a bukószellőztetés és a résszellőztetés is. Ezekkel az alternatívákkal a ház- és lakástulajdonosok a teraszajtót nyugodtan felügyelet nélkül hagyhatják, miközben a szükséges friss levegőt beengedik.

**Harmonikus ablakkép a lakótérben**

A nyílászáróspecialista elmondása szerint, a vasalatkoncepcióhoz univerzálisan alkalmazható kilincsek is tartoznak. A népszerű színeken kívül többek között zárható típusok valamint kilincsgarnitúrák is rendelkezésre állnak. Ezzel egy harmonikus ablakképet kapunk a lakótérben, és egyúttal teljesül egy döntő vásárlási kritérium is. A 200 mm hosszú kilincs is megfelel a designt előtérbe helyező vevők kívánalmainak.

**Nagyobb használati biztonság**

A „biztonságos“ jelzőt a gyártási szempontból nagyon gazdaságos párhuzamosan toló és bukó-toló vasalatok a műszaki fejlesztések által érdemlik ki. Ehhez minden változatban hozzáadódik még egy új golyós csapágyazású futómű is. Ez zajszegény, halk mozgást és kevesebb kopást jelent; és már a gyártásból kikerülve biztosítja a megfelelő kiemelés gátlást – kiegészítő alkatrész nélkül. Az építtetők számára az innovatív futómű-technika elsősorban biztonságos szárnymozgást jelent. A beépített kiemelés-védelem miatt a tolószárny egy kis figyelmetlenség esetén nem ugrik ki a sínből. Amennyiben a futóművet később szakembernek mégis után kell állítania, az okos mechanizmus a magasság módosításával – ahol a menetet nem lehet ki- és túltekerni – továbbra is súrlódásmentes működést garantál.

**Javuló kényelem a lakótérben**

További technikai pluszt jelent a csúszóolló. Az új reteszelő funkció a „KS“ változat esetében is azonnal megakadályozza az teraszajtók önálló visszabillenését, ahol az üveg súlypontja kedvezőtlenül a szárny külső oldalán helyezkedik el. Ez a biztosítás nagyon szeles időjárás esetén is működik, vagy az olyan reklamációk esetén, ahol „pótreteszelés“ gyakorlatilag nem merülhet fel. Ezenkívül nagyobb biztonságérzethez, valamint összességében javuló kényelemhez vezet.

**Magas felhasználói komfort a bukástámogatás révén**

A Roto a „Patio Alversa“ termékcsaláddal kapcsolatban nem utolsósorban egy kiegészítő rugós csapágyazású bukástámogatásra hívja fel a figyelmet a „PS Air Com“ verziónál. A pozitív hatás különösen a 140 kg feletti szárnnyal és egyúttal kedvezőtlen súlyponttal rendelkező nyílászárók esetében mutatkozik meg. A csúszóollóba történő beépítés csökkenti a kilincs forgatónyomatékát a vasalatvezérelt buktatásnál úgy, hogy még a nehéz szárnyakat is kényelmesen ki lehet nyitni kevés erőfeszítéssel. „Ez egy olyan körülmény, amely kíméli az alkatrészt, és ezért a beruházó szemszögéből fontos tartósságot növeli.“

**Képfeliratok**

A legtöbb építtető kívánságai közé tartozik a lakótérben lévő harmonikus ablakkép. A párhuzamosan toló és bukó-toló vasalatok programjában lévő 200 m hosszú kilincs megfelel ennek a gyakran döntő vásárlási kritériumnak. Kellemes tapintásával tűnik ki, valamint kifejezetten jól illik a nagyméretű teraszajtókhoz.

**Fotó:** Roto **Roto Patio Alversa Griff 200 mm.jpg**

Mostantól a „PS Air“ mellett a párhuzamosan toló és bukó-toló vasalatrendszerekhez való „Roto Patio Alversa“ univerzális vasalat „KS“ változata is rendelkezik kiegészítő reteszeléssel a csúszóollóban. Ez kiegészítő elemként realizálható. Ezáltal a teraszajtók önálló visszabillenése, ahol az üveg súlypontja kedvezőtlenül a szárny külső oldalán helyezkedik el, rossz szélviszonyok vagy szívóhatás közepette is kizárható. Ez egy olyan effektus, amely a gyártó szerint csökkenti a reklamációt, hozzájárul a nagyobb biztonságérzethez, és összességében javítja a kényelemérzetet.

**Fotó:** Roto **Roto Patio Alversa KS Gleitschere Kipprastung.jpg**

Nyomtatható – Másolat kérésre

**Kiadó:** Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771 Leinfelden-Echterdingen • Tel. +49 711 7598 0 • Fax +49 711 7598 253 • info@roto-frank.com

**Szerkesztőség:** Linnigpublic Agentur für Öffentlichkeitsarbeit GmbH • Büro Koblenz • Fritz-von-Unruh-Straße 1 • 56077 Koblenz • Tel. +49 261 303839 0 • Fax +49 261 303839 1 • koblenz@linnigpublic.de; Büro Hamburg • Flottbeker Drift 4 • 22607 Hamburg • Tel. +49 40 82278216 • hamburg@linnigpublic.de