**Presse-Information**

**Datum:** 2. Dezember 2019

Schiebesystem-Kooperation legt nach: „Smoovio“ von Gealan besteht RC 2-Prüfung / Neue „Roto Patio Inowa“-Schließstücke für den Mittelbruch erhöhen Sicherheitsniveau / Aktuelle Schiebetür mit Kunststoffprofilen weiter aufgewertet

**Schiebesystem geht auf Nummer sicher**

***Leinfelden-Echterdingen - (rp)*** Kunststoff-Spezialist Gealan hat seine Linie „Smoovio“ weiter verbessert: Mit Beschlagtechnik von Roto erreicht die neue Schiebetür jetzt auch die Widerstandsklasse RC 2 nach DIN EN 1627. Die von einem unabhängigen Prüfinstitut zertifizierte wirksame Einbruchhemmung basiert den Angaben zufolge u. a. auf neuen Sicherheitsschließstücken für den Mittelbruch.

Sie gehören zum „Patio Inowa“-Programm, mit dessen Komponenten der Hersteller aus Oberfranken sein Schiebesystem ausschließlich kombiniert. Die innovative Beschlagtechnologie umfasse schon in der Grundausstattung umlaufende Verriegelungen. Wie es heißt, heben die zusätzlichen Schließpunkte das Sicherheitsniveau nochmals deutlich an.

Dank der komplett rollengelagerten Bauweise, die auf Roto-Laufwagen beruhe, lasse sich selbst ein 200 kg-Flügel leicht verschieben. Die spezielle Schließbewegung quer zum Rahmenprofil erspare schweres Heben beim Ent- bzw. Verriegeln. Zudem ermögliche die geringe Bautiefe von „Smoovio“ eine ökonomische Verarbeitung der umlaufend geschweißten Zarge über Fertigungsanlagen, aber auch den Einsatz des Schiebesystems im Bereich der Renovierung.

**Bildunterschrift**

Mit dem Schiebesystem „Smoovio“ lässt sich der Platz vor Fenstern effizient nutzen, ohne dass Abstriche bei der Dichtheit hingenommen werden müssen. Nun kann die auf einer Kooperation des Kunststoffprofil-Spezialisten Gealan mit Roto basierende Lösung die erfolgreiche RC 2-Prüfung nach DIN EN 1627 vorweisen. Den Ausschlag dafür gaben u. a. neue „Patio Inowa“-Schließstücke für den Mittelbruch.

**Foto:** Gealan/Roto **Schiebesystem Gealan Smoovio.jpg**

Abdruck frei - Beleg erbeten

**Herausgeber:** Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771 Leinfelden-Echterdingen • Tel. +49 711 7598 0 • Fax +49 711 7598 253 • info@roto-frank.com

**Redaktion:** Linnigpublic Agentur für Öffentlichkeitsarbeit GmbH • Büro Koblenz • Fritz-von-Unruh-Straße 1 • 56077 Koblenz • Tel. +49 261 303839 0 • Fax +49 261 303839 1 • koblenz@linnigpublic.de; Büro Hamburg • Flottbeker Drift 4 • 22607 Hamburg • Tel. +49 40 82278216 • hamburg@linnigpublic.de