**Sajtóközlemény**

**Dátum:** 2018. augusztus 9.

Kényelem a megfelelő forgalom-kilátásokhoz: „Roto NX“ / Pántoldalak: alapkivitelként az ollóba beépített résszellőztető / „TiltSafe“: problémamentes épületautomatizálásba való integrálhatóság / Konstruktív intézkedések: a jobb kezelés növeli a vevőelégedettséget

**Új bukó-nyíló vasalat: Növekvő üzleti kilátások a
Komfort-Plus révén**

***Leinfelden-Echterdingen - (rp)*** Új ablak és erkélyajtó vásárlásakor a felhasználók egyre eltérőbb szempontok alapján döntenek. Míg korábban a választásnál főként a vételár volt mérvadó, az utóbbi években a megvásárolt termék fenntarthatósága nyert jelentőséget. A Roto szerint ezért a kiegészítő opciók, mint például a szellőztetési, kezelési és ezáltal a lakókomfort nyomnak többet a latba a vásárlási döntéskor.

Az új „Roto NX“ bukó-nyíló vasalatrendszer jó érvekkel szolgál a piaci partnereknek ezen a területen is. A maximum 130 illetve 150 kg szárnytömegű műanyag ablakokhoz alkalmas P pántoldalak alapkivitelként az ollóba beépített résszellőztetővel rendelkeznek. A speciális „TiltSafe” funkció esetén az akár 65 mm-es bukásmélység hozzájárul a nagyobb szellőztetési keresztmetszethez és ezáltal a nagyobb légcsererátához, mely pozitív hatással van a lakásklímára. Ezenkívül az „E-Tec Drive“ beépítése esetén tényleges komfortelőnyt kínál, mindenek előtt az épületautomatizálásba való problémamentes integrálhatósága gondoskodik a kívánt, tartós hatékonyságról.

A gyártó elmondása szerint, a teljes választék fejlesztésekor nagyobb figyelmet fordítottak többek között az egyszerű kezelésre – ami szintén a nagyobb vevőelégedettség egyik tényezője. A kényelmesebb kezelés konstruktív intézkedésekből is ered. Ezért a P 130 kg-os és P 150 kg-os pántoldalakba integrált résszellőztetőhöz tartozik egy fokozatos előmeghúzás is, minek révén a működtetéshez szükséges erő harmonikusan eloszlik a teljes zárási folyamat során. Következménye a könnyebb használat, ami az ablak méretével tovább fokozódik.

Ezen kívül a magán építtetőknek és ingatlantulajdonosoknak is számos előnye származik a „Roto NX“ termékválasztékhoz tartozó új mechanikus erkélyajtócsappantyú jobb befutási tulajdonságaiból, valamint nagyobb tartóerejéből. Ennek érdekében áttervezésre került a tok- és szárnyrész formája, magyarázza a gyártó, illetve a csappantyúk módosított, kilincs alatti elhelyezésével a szárny gyorsabban bukó állásba helyezhető.

**Képaláírás**

A szellőztetési és lakókomfortot szolgáló kiegészítő opciók mellett az egyszerű kezelés is sokat nyom a latba az ablakok és erkélyajtók vásárlási döntésekor. A magán építtetőknek és ingatlantulajdonosoknak is számos előnye származik a „Roto NX“ termékválasztékhoz tartozó új mechanikus erkélyajtócsappantyú (fotó) jobb befutási tulajdonságaiból, valamint nagyobb tartóerejéből. Ennek érdekében áttervezésre került a tok- és szárnyrész formája, magyarázza a gyártó.

**Fotó:** Roto **Roto\_NX\_Komfort.jpg**

Szabadon sokszorosítható – Másolatot kérünk

**Kiadó:** Roto Frank AG • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771 Leinfelden-Echterdingen • Tel. +49 711 7598 0 • Fax +49 711 7598 253 • info@roto-frank.com

**Szerkesztőség:** Linnigpublic Agentur für Öffentlichkeitsarbeit GmbH • Büro Koblenz • Fritz-von-Unruh-Straße 1 • 56077 Koblenz • Tel. +49 261 303839 0 • Fax +49 261 303839 1 • koblenz@linnigpublic.de; Büro Hamburg • Flottbeker Drift 4 • 22607 Hamburg • Tel. +49 40 82278216 • Fax +49 40 82278217 • hamburg@linnigpublic.de