**Comunicat de presa**

**Data:** august 2018

Inchidere multipunct electromecanica: noua varianta pentru “Roto Safe E”/ Pentru cladiri de apartamente, birouri sau sali de ateliere: “Eneo CF” testat conform DIN EN 179/ Mai multe grupuri tinta, mai multe oportunitati de vanzare/ Numeroase avantaje de montaj pentru producatori/ Cilindru standard in loc de cilindru cu functie de corectie a sistemului de cuplare/ Receptor radio integrat standard/ Mai mult confort la utilizare pentru constructori datorita functiei “Phone & Code”

**Evacuare de urgenta: siguranta de la Roto**

***Leinfelden-Echterdingen - (rp)*** Protectia antiefractie nu se opreste la usile de exterior. Acestea ofera cea mai buna protectie antiefractie impotriva intrusilor atunci cand sunt inchise. Cu toate acestea, in caz de incendiu sau de urgenta, acest lucru poate deveni rapid o problema. Prin urmare, politia si pompierii recomanda ca in cladirile de apartamente si unitatile rezidentiale sa nu se inchida usa de exterior, doar daca aceasta poate fi deschisa din interior printr-o singura miscare, chiar si fara cheie, pentru a asigura o evadare nestingherita.

Producatorul declara ca instalarea unui “Roto Safe E” in varianta “Eneo CC” sau in noua varianta “Eneo CF” garanteaza acest lucru in orice moment, datorita utilizarii unui maner tip parghie. Noua varianta a sistemului de inchidere multipunct electromecanica este, de asemenea, testata conform DIN EN 179. Sistemul este potrivit pentru usi pe rutele de evacuare de urgenta ale spatiilor si cladirilor non-publice precum birouri, sali de clasa in scoli si sali de ateliere. Programul modular devine mai ofertant mai multor grupuri tinta datorita acestui avantaj. Asa cum si vanzarile cresc in mod similar pentru profesionistii din domeniul usilor, continua producatorul.

Numeroase avantaje de montaj contribuie semnificativ pentru o eficienta ridicata. In productie se pot folosi cilindri standard in loc de cilindri cu functie de corectie a sistemului de cuplare; astfel se economisesc timp si bani. Acelasi lucru este valabil si pentru receptorul radio, care este integrat in mod standard din fabrica, astfel incat nu mai sunt necesare componente speciale si nici prelucrari suplimentare, in cazul in care clientul se decide pentru o solutie radio, imediat sau ulterior. In plus, cu “Eneo CF”, producatorii de usi profita de utilizarea incrucisata a mai multor elemente standard din sisteme diferite, ca de exemplu, telecomanda sau scanarea amprentei.

Pe langa siguranta maxima in viata de zi cu zi, Roto va satisface si cerintele crescute ale clientilor in ceea ce priveste designul si confortul. De exemplu, prin noul sistem de control “Phone & Code”, codul de acces pentru autentificare poate fi introdus la usa, la o tastatura cu aspect clasic si usor de utilizat. Mai mult, sistemul recunoaste prin bluetooth in mod automat persoana autorizata. Pot fi acordate drepturi de acces pe timp limitat, si de la distanta.

**Imagini**

“Eneo CF”, noua varianta a programului “Roto Safe E” ofera confort si protectie la efractie, la fel ca toate inchiderile multipunct electromecanice, luand insa in considerare cerintele speciale pentru usa de urgenta. Datorita manerului tip parghie care permite deschiderea usilor din interior in orice moment, indiferent de starea de blocare, varianta testata conform DIN EN 179 garanteaza o evadare nestigherita in caz de urgenta, atat din cladirile de apartamente, cat si din birouri si sali de ateliere. In plus, convinge prin numeroase avantaje de montaj, cum ar fi utilizarea cilindrilor standard in productie si prin sisteme moderne de control al accesului.

**Foto:** Roto **KV\_Roto\_Safe\_E\_Aluminium.jpg**

Print free – copy requested

**Publisher:** Roto Frank AG • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771 Leinfelden-Echterdingen • Germany Tel. +49 711 7598 0 • Fax +49 711 7598 253 • info@roto-frank.com

**Editor:** Linnigpublic Agentur für Öffentlichkeitsarbeit GmbH • Koblenz office • Fritz-von-Unruh-Straße 1 • 56077 Koblenz • Germany Tel. +49 261 303839 0 • Fax +49 261 303839 1 • koblenz@linnigpublic.de; Hamburg office • Flottbeker Drift 4 • 22607 Hamburg • Germany Tel. +49 40 82278216 • hamburg@linnigpublic.de