**Sajtóközlemény**

**Dátum:** 2020. szeptember 8.

A Roto rendszerstratégiát valósít meg / Termékcsoportokon átnyúló kompatibilitás / Mérceként szolgáló konkrét vevői és felhasználói előnyök / Megbízhatóság, biztonság és rugalmasság / Gyakorlati portfólió-példák / Moduláris rendszerek / Vasalatok és tömítések összhangja / Összekapcsolt vasalat-, toló- és ajtó terméksklálák / Teljesített B2B-feltételek

**Roto: szisztematikus értéktöbblet**

***Leinfelden-Echterdingen - (rp)*** Egy rendszer gerincét jelentő innovatív termékek, amelyek a rövid szállítási határidőknek köszönhetően gyorsan elérhetők, ráadásul magas minőségben, és megbízható műszaki támogatást nyújtva – mindezen jellemzőkkel bír az az ipari rendszerkompetencia, amely a piaci partnerek számára több szempontból is kifizetődő. Így jellemzi a Roto a nyílászáró technológiai termékskála fejlesztésénél és gyártásánal alkalmazott központi stratégiai megközelítést. A gyártó a teljes portfólióból vett néhány példán keresztül mutatja be, hogy mindez az elméletben és a gyakorlatban milyen eredményekhez vezet.

Ezután mindig a konkrét vevői és felhasználói előnyök a döntőek. A kérdőívek és elemzések eredménye szerint a B2B-ügyletben elsődlegesen csekély komplexitásról valamint egyszerű és könnyen összeszerelhető rendszerekről van szó. Ezért sok üzem számára többek között a hatékony beszerzési folyamatok a fontosak. A Roto- rendszer ezekkel az alapfeltételekkel számol. A hasonló alkatrészek magas használata és a cikkek számának konzekvens csökkentése lényegesen megkönnyíti a könnyű és gyors beszerelést. A termékcsoportokon átnyúló kompatibilitással ezenfelül megbízhatóságot, biztonságot és rugalmasságot kínál.

**A modularitás „klasszikus példája“**

Alapvető jelentőségű a vasalatok és tömítések állandó összhangja. Ez komolyan és tartósan befolyásolja az ablakok és ajtók teljesítményét. Ezért a Roto és a divízió tagja, a Deventer amikor csak lehetséges a vasalatkonfiguriációkat és a tömítőprofilokat a mindenkori vevői és termékspecifikus követelményekhez igazítják. Az így elért jelentősen nagyobb rendszerbiztonsággal egyaránt megelőzhetőek a funkcionális és a gazdasági kockázatok is.

Az alkalmazott rendszerstratégia „klasszikus példája“-ként jellemzi a vállalat a „Roto NX“ széleskörű vasalatprogramját. Moduláris rendszerre tervezve és megvalósítva, a DNS-ében tudatosan az elődje, az „NT“ él tovább. Ezáltal a nyílászárógyártók bármikor, valamint nagyobb beruházások nélkül válthatnak az új bukó-nyíló csúcsmodellre. A gyakorlati értéktöbblete egyébként több területre kiterjed.

Az időközben a faablakokhoz való T pántoldal és a továbbfejlesztett V-zárócsap által teljessé vált termékskála a vásárlókat többek között a gyártás és beépítés során történő gyors és egyszerű összeszereléssel, a csekély komplexitással, a kevesebb számú árucikkel, a kisebb tárolási és logisztikai ráfordítással, a kényelmi- és biztonsági ablakoktól az akadálymentes erkélyajtókig terjedő széles felhasználási körrel, a beépített résszellőztetéssel, az RC 2-es bukóállással, valamint az okos otthonokba történő integrálás lehetőségével győzi meg a vevőket. Ez utóbbiról a „Roto Com-Tec“ vezetéknélküli szenzor gondoskodik.

**Gazdasági és egyéb bizonyítékok**

Az a tény is bizonyítja a rendszer részének tekintendő termékszegmensek gazdaságosságát, hogy egyes „NX“ alkatrészek toló szerkezetek gyártásához is szolgálnak. Ez különösen a „Roto Patio Inowa“ és „Roto Patio Alversa“ programokra érvényes. Az utóbbi esetében egy bukó- és három tolóváltozat – beleértve a különböző szellőztető funkciókat – gyártható egy gyártósoron. Mind a négy „Alversa“ változat esetén az univerzális központi zárásnak és a hasonló alkatrészek tudatos használatának köszönhető különösen gazdaságos a gyártás.

A tolószegmens termékskála mellett szóló további bizonyítékok: a vasalat és a hozzáillő tömítés mellett olyan kiegészítő alkatrészek is az optimális szállítási portfólió részét képezik, mint a kilincsek, üvegezőékek és alátétek. Leginkább a nagy és nehéz harmonika- és toló szerkezetek esetében múlik sok minden a helyes alapozáson, amely biztosítja a stabilitást, és megakadályozza a nyílászárók megereszkedését.

**Biztonságot mindenkinek**

Végül a „Roto Door“ portfólió is „a rendszer minden elemét egy kézből“ stratégiáját követi. Ennek eredménye a többpontos zárak, a küszöbök és a bejárati ajtó pántok termékcsoportjának következetes összevonása. A bejárati-, mellékbejárati-, menekülő- és pánik ajtókhoz mechanikus, elektromechanikus és automatikus többpontos zárakkal, hengeres- és külső szerelésű ajtó pántokkal, küszöbökkel, tömítésekkel és tartozékokkal komplett nyílászáró termékcsomagot kínálunk. Mindez biztonságot nyújt – a gyártók, a kereskedők és a végfelhasználók számára egyaránt.

**Képfeliratok**

A gyártó szerint az összekötött termékprogramok és a gazdaságos modulárisrendszerek a központi stratégiai elemei a Roto vasalattechnológia fejlesztésének és gyártásának. A piaci partnerek számára ez több szempontból kifizetődő, hiszen a középpontban mindig a nyílászáró vásárló és a felhasználói előny áll.

**Fotó:** Roto **Roto\_Systemkompetenz.jpg**

Az alkalmazott rendszerstratégia „klasszikus példája“-ként jellemzi a vállalat a „Roto NX“ széleskörű vasalatprogramját. Moduláris rendszerre tervezve és megvalósítva, az új bukó-nyíló generáció a gyakorlatban sokrétű értéktöbbletet nyújt a vevőknek. Mindez a gyors, egyszerű összeszereléstől és beépítéstől az okos otthonok részeként történő felhasználásukig terjed.

**Fotó:** Roto **Roto\_NX\_Axerlager\_Axerarm\_Axerstulp.jpg**

Gazdaságos rendszer: a tolórendszereknél is alkalmazzák a „Roto NX“ vasalatprogram alkatrészeit. A nyílászáró specialista elmondása szerint, mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a „Roto Patio Alversa“ esetében egy bukó-toló és három párhuzamosan toló változat – beleértve a különböző szellőztető funkciókat – gyártható egy gyártósoron. Az univerzális központi zárás (fotó) és az azonos alkatrészek tudatos használata garantálják a különösen gazdaságos gyártást.

**Fotó:** Roto **Zentralverschluss\_Patio\_Alversa.jpg**

Nyomtatható. – Másolat kérésre.

**Kiadó:** Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771 Leinfelden-Echterdingen • Tel. +49 711 7598 0 • Fax +49 711 7598 253 • info@roto-frank.com

**Szerkesztőség:** Linnigpublic Agentur für Öffentlichkeitsarbeit GmbH • Büro Koblenz • Fritz-von-Unruh-Straße 1 • 56077 Koblenz • Tel. +49 261 303839 0 • Fax +49 261 303839 1 • koblenz@linnigpublic.de; Büro Hamburg • Flottbeker Drift 4 • 22607 Hamburg • Tel. +49 40 82278216 • hamburg@linnigpublic.de