Mekanik çok noktalı kilitleme daha da geliştirildi/ Yeni ana kilitli “Roto Safe H650”/ Somut katma değer/ Güçlü güvenlik/ On yıllık performans garantisi / Dış kapılar için yüksek düzeyde kullanım kolaylığı / Kurulumu daha da kolay / İki USP: 20 kg kol kuvveti ve takıldığında fısıltı mandalı tersine çevrilebilir / Etkili hırsızlık önleme

**Çok noktalı kilitleme: Roto, gelişmiş müşteri faydaları sunar**

**Leinfelden-Echterdingen** – Üretici, tüm kasa malzemelerine uygun, kolla çalıştırılan ana, apartman giriş ve arka kapılar için “Roto Safe H650” mekanik çok noktalı kilitleme sisteminin sunduğu müşteri avantajlarını birçok yönden iyileştirdiğini bildiriyor. Odak noktası, pazar gereksinimleri doğrultusunda daha da geliştirilen ana kilittir. Spesifik olarak, bu daha fazla güvenilirlik, güvenlik, kararlılık, işlevsellik, çalıştırma kolaylığı ve kurulum kolaylığı sağlar.

15 kg'dan 20 kg'a yükseltilmiş maksimum kol açma kuvveti çok önemlidir. Bu daha fazla gelişme ile üreticinin piyasada bir USP'si var. Artan verimlilik sayesinde çalışma rahatlığı da iyileştirildi. Ses emici fısıltı mandalı, takıldığında tersine çevrilebilir ve herhangi bir zamanda herhangi bir güçlük çekmeden sahada dönüştürülebilir - bir USP de de aynı şekilde. Üretici, ayrıca, son müşteri hizmetlerini desteklemek için bir neden olan kapının sessizce kapanmasına da yardımcı olduğunu açıklıyor.

“Roto NX” Tilt&Turn donanımıyla gözle görülür şekilde daha basit olan bağlantı, hızlı ve kolay kurulum sağlar. Çok parçalı tasarım aynı zamanda lojistik ve işlemede olağanüstü esneklik sağlar.

Bir yandan, ana kilidin sağlamlığı, yeni çok noktalı kilitlemenin tutarlı bir şekilde yüksek seviyede performans göstermesini sağlar. Öte yandan, değişen hava koşullarına dayanıklıdır. Bu aynı zamanda EN 1670 sınıf 3'e göre korozyon direncinde de ifade edilir.

"H650", on yıllık bir performans garantisi ile gelir ve tüm "Safe" ürün yelpazesi gibi, çeşitli ek kilitlemelerle birlikte etkin bir hırsızlığa karşı koruma sağlar. Sisteme bağlı olarak bu, RC 2 veya RC 3 uyumluluğu ve SKG\*\* sertifikasında da ifade edilir. Genel olarak, ürün yelpazesi, ülkeye özgü sürümlerin yanı sıra dünya çapında özelleştirilmiş güvenlik çözümleri oluşturmayı mümkün kılar.

**Captions**

Üretici, “Roto Safe H650” mekanik çok noktalı kilitleme sisteminin kolla çalıştırılan ana, apartman giriş ve arka kapıları için sunduğu müşteri avantajlarını önemli ölçüde iyileştirdiğini bildiriyor. Spesifik olarak, daha fazla güvenilirlik, güvenlik, kararlılık, işlevsellik, çalıştırma kolaylığı ve kurulum kolaylığı sağlar. Pek çok avantaj, ana kilidin pazar gereksinimlerine uygun olarak daha da geliştirilmesinin sonucudur.

**Fotoğraf: Roto keyvisual\_Roto\_Safe\_H650.jpg**

Üretici, mekanik kilitleme noktası sistemi “Roto Safe H650”nin değişen hava koşullarında bile kalıcı olarak yüksek bir işlevsellik seviyesini garanti ettiğini vurguluyor.

**Fotoğraf: Roto/AdobeStock weather\_conditions\_Roto\_Safe\_H650.jpg**

Üreticinin açıkladığı gibi, “Roto Safe H650” mekanik çok noktalı kilitleme sistemindeki ana kilidin daha da geliştirilmesi, benzersiz bir satış önerisine yol açtı: maksimum kolun kuvvetinde 15 kg'dan şimdi 20 kg'a artış. Artan verimlilik sayesinde çalışma rahatlığı da iyileştirildi. Ayrıca, ses emici fısıltı mandalı takıldığında döndürülebilir ve kapının sessizce kapanmasına yardımcı olur.

**Fotoğraf: Roto main\_lock\_Roto\_Safe\_H650.jpg**