**Sajtóközlemény**

**Dátum:** 2018. november 29.

„Smoovio“ tolórendszer „Roto Patio Inowa“ vasalattal / Maximális teljesítményértékek / A műanyagprofil specialista Gealan a „hézagmentes szigetelés“ mellett kötelezi el magát / Innovatív zárómozgás a szárny emelése nélkül / A futómű garantálja a „pillekönnyű gördülést“ / Széles felhasználási terület / További kihasználható terek az ablakok előtt

**Roto: További kooperáció a tolórendszerek területén**

***Leinfelden-Echterdingen - (rp)*** Ha a Gealan Zukunftscenter szemináriumi programjában szerepel az új „Smoovio“ tolóajtó gyártásának gyakorlata, akkor a Roto is mindig jelen van. A víz-, levegő- és hangszigetelés állandóan maximális teljesítményértékeinek eléréséhez a felső frankföldi gyártó aktuális tolórendszerét kizárólag „Patio Inowa“ alkatrészekkel kombinálják.

A műanyagprofil specialista ennek megfelelően „nagyon fontos együttműködési tényezőnek” nevezi azt a lehetőséget, hogy a vasalatprogrammal a záródási pontokat egyedileg lehet elhelyezni. A bevált technológia birtokában olyan tartós zármechanizmussal rendelkezik, amely a klasszikus bukó-nyíló ajánlatok elve szerint garantálja a zárt szárnyak minden oldalán körbefutó tömítési síkot. Az eredmény: hézagmentes szigetelés a külső befolyások ellen.

Ezenkívül azért esett a választás a „Patio Inowa“ vasalatokra, „mert azokkal 200 kg-ig lehet elemeket gyártatni valamint felhasználóbarát módon kezelni.“ A Roto szerint ezt a tokra merőleges záródási mozgás teszi lehetővé. Ráadásul a ki- és bereteszeléskor megspórolja a tolószárnyak emelését, ami csupán néhány milliméter befelé történő eltolással kiváltható. Az előbbiek, valamint az egyszerű kilincshasználat és a csekély önbehúzás a kezelést a nagy szárny tömegek esetén is kényelmessé és biztossá teszik.

Ezenkívül a „Smoovio“ tolóelemek „pillekönnyű gördülése“ a robusztus és 200 kg maximális teherbírással rendelkező Roto futóművek használatán nyugszik, amelyek kiváló minőségű csapágyazott műanyag görgőkkel, valamint egy horganyzott, korrózióálló házzal vannak felszerelve.

Az új tolórendszer további előnyeként nevezi meg a Gealan a csekély beépítési mélységet a szárnyban és a tokban. Ez egyrészt lehetővé teszi a körben hegesztett ajtótok gazdaságos feldolgozását a gyártóberendezések által, másrészt engedi a renoválási területen történő felhasználást is. A széles felhasználási terület a nyilvános és ipari épületektől a szállodákon át a magán épületekig terjed.

Ahogy az végezetül elhangzott, az együttműködés „egy nagyon izgalmas megoldást eredményez, mely által közvetlenül a nyílászáró előtt lévő területet hatékonyan ki lehet használni, miáltal nő a lakótér is. Az eddigi toló alternatíváknál ez a további pluszpont gyakran csak alacsonyabb tömítettséggel valósítható meg.“ A „Smoovio“ kifinomult záró mechanizmusának köszönhetően ez most már a múlté.

**Képfeliratok**

Jó hírek az ablakgyártók és vevőik számára: az aktuális „Smoovio“ tolórendszerrel az ablakok előtti teret most hatékonyan ki lehet használni – anélkül, hogy a tömítettség csorbát szenvedne. A Gealan műanyag profiljának a „Roto Patio Inowa“ vasalattal történő kombinációjával a víz-, levegő- és hangszigetelés „legjobb teljesítményértékeinek“ újdonsága válik elérhetővé. A smart technológiának köszönhetően ráadásul a ki- és bereteszeléskor megszűnik a nyilószárnyak emelése. Ez még a nehéz elemeknél is kevesebb erőkifejtést valamint egyidejűleg nagyobb kezelési biztonságot és kényelmet jelent.

**Fotó:** Gealan/Roto **Gealan\_Smoovio.jpg**

Mindig „pillekönnyű gördülés“: ezért épülnek a „Gealan-Smoovio“-tolóelemek a 200 kg maximális teherbírással rendelkező futóművekre a Roto kínálatból. A gyártó szerint kiváló minőségű csapágyazott műanyag görgőkkel vannak felszerelve. A horganyzott, korrózióálló ház gondoskodik a hosszú élettartamról.

**Fotó:** Roto **Roto\_Laufwagen.jpg**

Nyomtatható – másolat kérésre

**Kiadó:** Roto Frank AG • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771 Leinfelden-Echterdingen • Tel. +49 711 7598 0 • Fax +49 711 7598 253 • info@roto-frank.com

**Szerkesztőség:** Linnigpublic Agentur für Öffentlichkeitsarbeit GmbH • Büro Koblenz • Fritz-von-Unruh-Straße 1 • 56077 Koblenz • Tel. +49 261 303839 0 • Fax +49 261 303839 1 • koblenz@linnigpublic.de; Büro Hamburg • Flottbeker Drift 4 • 22607 Hamburg • Tel. +49 40 82278216 • hamburg@linnigpublic.de